|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Membran forsepsi vitrektomi cerrahisinde ERM(Epiretinal membran) soyma işlemine yardımcı olmak amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Membran forcepsi hastanenin talebine göre malzeme alt tanımında belirtilen ölçüye uygun olarak 20, 23, 25, 27 Gauge aralığında olmalıdır.
2. Membran forsepsinin ucu yüksek kaliteli çelik veya titanyumdan üretilmeli ve mikrosokop altında parlamamalıdır.
3. Membran forsepsi alt yüzeyi ERM yüzeyinde tutacak şekilde düz veya tırtıklı (jaws serrated) olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Membran forsepsinin elciği ve tipi tek parça veya elcik ve tip ayrı ayrı olmalıdır.
2. Üzerinde renk kodu veya gauge kalınlığı bulunmalıdır.
3. Forseps, trokarlardan rahatça geçecek şekilde üretilmiş olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
 |