**SMT1700-ÜRETERAL KATETER, BİR UCU AÇIK, DÜZ**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün, standart üreteral kateterizasyon uygulamalarında kullanıma uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM malzeme tanımlama bilgileri:** | 1. Ürün istenilen ebatlarda olmalıdır.(3Fr - 4Fr - 5Fr - 6Fr)
2. Kateter en az 70cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Kateterin bir ucu açık bir ucu kapalı olmalıdır.
4. Kateterin çapına ve boyutuna uygun kılavuz teli olmalıdır.
5. Paket içerisinde mandreni olmalıdır.
6. Kateterin distal ucundan itibaren 50cm’lik kısmı, her 1cm’de bir ince ve her 5cm’de bir kalın derecelendirme çizgileri ile işaretli olmalıdır.
7. Ürün içerisinde luer locklu enjektörle kontrast madde vermek için adaptör olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Kateter radyo opak olmalıdır.
2. Adaptör enjektör takıldığında kırılmayacak dayanıklılıkta olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Kateter orijinal ambalajında ve ölçüleri belirtilmiş olmalıdır.
 |