|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Elektrocerrahi bıçak; işaretleme, insizyon ve diseksiyon için kullanıma uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Bıçak 2.8mm kanal çaplı endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır. 2. Bıçağın üçgen plakasının uzunluğu 0.4mm olmalıdır. 3. Su jetli veya su jetsiz olmak üzere kurum ihtiyacına göre iki farklı seçeneği olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ünitede bulunan su jeti sistemine entegre olabilecek portu bulunmalıdır. 2. Bıçak ile birlikte bölümdeki cihazlara uygun endoskopik şeffaf başlık verilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril ve tek hasta kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

**SMT1776 ELEKROCERRAHİ BIÇAK, ÜÇGEN UÇLU**