SMT1050 DİYAFRAGMATİK PACE- ELEKTROT VE UYGULAMA SETİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Diyafragmatik Pace Sistem hastanın diyaframı üzerine yerleştirilen elektrotlar ile dış üniteden gelen elektrik akımları sayesinde hastanın nefes alıp-vermesini kolaylaştırmak için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 



	2. Diyafragmatik Pace- Elektrot ve Uygulama Seti aşağıda listenen parçaları içermelidir:
a) Operasyon Malzemeleri (Steril olan malzemede kullanım şekli açıklanmış olmalıdır),
b) Haritalandırma Probe (Steril olmalıdır),
c) Mavi Kablo Seti (Steril olmalıdır),
d) Transducer Boru (Steril olmalıdır),
e) Referans Elektrod (Steril olmalıdır),
f) 4 adet 60cm’lik Elektrod (Steril olmalıdır),
g) Öncü Tünel Seti (Steril olmalıdır),
h) Yeşil, Sarı, Turuncu, Beyaz kablo (Steril olmalıdır) 
i) Kullanım Kılavuzu,
j) 2 adet dış ünite
k) 2 adet dış ünite kablosu
l) 6 adet Lityum 3.6 Voltluk pil,
m) Bağlayıcı Toplama Kiti,
n) 0.8- 4.0 uçlu tornavida,
o) Hasta kimlik bilgilerini yazılabileceği yapışkan not kâğıt içermelidir.
p) Yüzey elektrodu,
q) 1 kutu bant,
r) Dış ünite kontrol aparatı,
s) Bağlayıcı toplama kiti koruyucu silikon.

	Teknik Özellikleri: 
	3. Diyafragmatik Pace- Elektrot ve Uygulama Seti diyafragmatik pace uygulaması için kullanılmalıdır.

	Genel Hükümler:
	4. Diyafragmatik Pace- Elektrot ve Uygulama Seti ISO, TUV, CE, FDA gibi uluslararası standartlardan en az birine sahip olmalıdır.



