	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, implant işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. İmplant dokuya zararsız olan Grade 4 Titanyumdan üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 mm uzunluğunda implantlar olmalıdır.
4. Konikal abutment (dayanak) boyları 3.5 veya 5.5mm olmalıdır.
5.  Magnetik abutment (dayanak) boyları 3.5 veya 5.5 mm olmalıdır. 
6. Takılacak başlıkların altın ve titanyum olmak üzere farklı seçenekleri olmalıdır.
7. [bookmark: _GoBack]Transkutan ya da subkutan iyileşebilen implantlar olmalıdır.
8. SLA (Sand blasted- Asid etched- Large grit) yapısında olmalıdır.
9. Self-tapping özelliğinde katı vida yapısında olmalıdır.
10. Konikal abutment’in baş kısmı vidalanabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	11. Ürünler tek kullanımlık, steril çift pakette ve/veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
12. Ürünün kullanımı için gerekli olan sete ait malzemeler aynı marka olmalıdır.
13. Ürünün uygulanmasında kullanılacak yardımcı cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili sağlık tesisine eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(bir) gün öncesinde teslim edilmelidir.
14. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
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