SMT1433 ENDOİLLUMİNASYON PROBU

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Hastanede kullanılan eksternal ışık kaynağı veya vitrektomi/kombine vitrektomi cihazına uygun olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Fiber optik illuminatör kullanıcının talebine göre malzeme tanımında belirtilen ölçülere uygun olarak 20-23-25-27 Gauge aralığında olmalı ve seçilen ölçü kalınlığındaki kesiden geçebilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Cihaz bağlantısını sağlayan fiber optik kablo araya konan herhangi bir konnektöre gerek duymadan özel bir bağlantı ucu ile direk cihaza bağlanmalıdır.


	Genel Hükümler:

	4. Tek kullanımlık, steril ambalajda olmalıdır.
5. Vitrektomi/Kombine vitrektomi cihazı üretici firması tarafından üretilmiş veya başka bir firma tarafından üretilmiş olmasına rağmen üretici firma tarafından cihaza uygunluğu onaylananlar hariç diğer endoilluminasyon prob ürünleri hastaya zarar verme, komplikasyon oluşturma ve cihazın arızalanması risklerini taşıdığı için değerlendirme dışı kalır.
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