

SMT1440 ÖN VİTREKTOMİ PROBU, FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI UYUMLU

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Prob bi-manuel ön vitrektomi yapabilme imkânı sağlamalıdır. 


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Hastanede kullanılan cihaz ile aynı marka ve uyumlu olmalıdır.
3. Steril paket içerisindeki prob giyotin tipinde olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	4. Prob en az 800 kesi / dakika kesiş hızına sahip olmalıdır.


	Genel Hükümler:

	5. Fako cihazı üretici firması tarafından üretilmiş veya başka bir firma tarafından üretilmiş olmasına rağmen üretici firma tarafından cihaza uygunluğu onaylananlar hariç diğer ön vitrektomi probu ürünleri hastaya zarar verme, komplikasyon oluşturma ve cihazın arızalanması risklerini taşıdığı için değerlendirme dışı kalır.
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