|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Göz ameliyatlarında lakrimal cerrahide kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Çift problu olmalıdır, prob ucu olive veya yuvarlak tip olmalıdır.
2. Prob uzunluğu 4-18cm olmalıdır.
3. Paslanmaz bikanaliküler çelik probun boyutu (0. 7x55-60 mm) veya 21G-27G arasında olmalıdır.
4. Silikon tüpün kalınlığı en az 0.64 mm boyutunda ve metal probla bağlantılı olmalıdır.
5. En fazla 0,8mm dış çaplı, zeytin uçla veya yuvarlak uçla sonlanan 2 sondaya geçme 30-40 cm silikon tüp olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Problara bağlantısı atravmatik özellikte olmalıdır.
2. Ürün arızalı çıktığında firma tarafından değiştirilmelidir.
3. Nazolakrimal sistemden geçmeye uygun çapta olmalıdır.
4. Çelik problar esnek olmalı eski formuna kolaylıkla geri dönebilmelidir.
5. Kolay düğümlenebilecek ve düğümlendikten sonra kolay kopmayacak özellikte olmalıdır. Ürünün cerrahi düğümleme esnasında kopması halinde bire bir değişim yapılmalı.
6. Set ile birlikte reusable veya disposable yakalama probu verilmeli veya yakalama probsuz verilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
 |