SMT1629-SEÇİCİ PLAZMA DEĞİŞİMİ (SPD) TÜP SET, FİLTRE DAHİL
	SMT Temel İşlevi:
	1. Tüp setleri seçici plazma değişimi (spd) için tasarlanmış olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Set içerisinde ilgili hatlar bir düzen içinde olmalı, cihaza kolay yerleştirilmeli ve hatlar veya sensörlerde ayırt edici özellik ( renk, sayı ) olmalıdır.
3. Set içerisinde tüp setine uygun filtre olmalıdır. Filtre boyları tanımlarda belirtilecektir.
4. Setin içerisinde; arter-ven seti, plazma dönüş hattı, atık torbası, prime atık torbası bulunmalıdır veya atık torbası bulunmuyor ise firma tarafından set sayısı kadar temin edilmelidir.
5. Set üzerindeki hatlarda arter ve ven kısımları renk koduyla işaretlenmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	6. Tüp setinin ekstrakorporeal kan hacmi erişkin ve pediatrik hastalarda hastanın hemodinamik yapısını bozmamalıdır. 
7. Cihaz ekran yönergelerinde veya set içerisinde ilgili hatlar üzerinde renk ile kodlanmış arter, ven, ön filtre ve plazma giriş basıncını veya atık basıncını ölçmek için basınç izolatörü/podu bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. [bookmark: _GoBack]Tüp setleri ve filtreler steril edilmiş olmalıdır.
9. Seçici plazma değişimi tüp seti, membranı ve cihazı uyumlu olmalıdır ve set kullanıldığı sürece cihaz hastane kullanımına bırakılmalıdır. 
10. Gerektiğinde kullanmak üzere plazma değişimi veya hemoperfüzyon tüp setleri de bulundurulmalıdır.



