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	SMT Temel İşlevi:
	1. Lazer fiberi 2080-2100 nm dalga boylu holmium lazerle kullanıma uygun olmalıdır.


	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Lazer fiberinin boyu en az 300cm olmadır.[image: ]

	Teknik Özellikleri:
	3. Lazer fiberinin 200-1000 µm aralığında kor fiber kalınlıklarda türleri bulunmalıdır. 
4. Lazer fiberi 3. maddedeki her kalınlıktaki türü için en az 15W güç ile çalışabilmeye onaylı olmalıdır.
5. Lazer fiberi SMA konnektörlü olmalıdır.[image: ]

	Genel Hükümler:
	6. Hastanede üroloji kliniğinde bulunan lazer sistemine uygun olmalıdır.
7. Lazer fiberi en az 10 kez otoklavla steril edilmeye onaylı olmalı veya tek kullanımlık olmalıdır. 
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