SMT1682-REKTAL KATETER, SULU
	SMT Temel İşlevi:
	1. Kateter rektal basınç ölçümü için üretilmiş olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Kateter tek kanal, basınç ölçümü için tasarlanmış, 6-12Fr kalınlıkta olmalı ve yerleştirmeyi kolaylaştırmak için kateter içine gudie wire yerleştirilmiş olmalıdır.
3. Kateter luer lock bağlantıları, bağlanacağı transducer rengi ile eşleşecek şekilde aynı renkte üretilmiş ve hatalı bağlantı ihtimalini azaltacak şekilde olmalıdır.
4. Kateter kapalı sisteme sahip olmalı, transducer enfeksiyonu ihtimali olmamalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Kateterler hasta ve transducer yüksekliğinden etkilenmeyen su ile ölçüm prensibine göre tasarlanmış olmalıdır.
6. Kateterler basınç akım çalışması sırasında hastanın pozisyon değiştirmesi ile oluşan yükseklik farkından etkilenmeden doğru ölçüm yapabilmelidir.
7. [bookmark: _GoBack]Ürodinami kateterinin bağlantı uçları pump tubing sete (pompa infüzyon hattı) ve measuring tubinge (bağlantı hattı) uyumlu olmalı, sıvı sızıntısına neden olmamalıdır. 

	Genel Hükümler:
	8. Bu ürün diğer ürodinami malzemeleriyle kombine olarak kullanılabilmelidir. 
9. Kateter klinikte kullanılmakta olan cihazla ve diğer ürodinami malzemeleri ile uyumlu olmalıdır. 
10. Steril orijinal ambalajında olmalıdır. 



