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	SMT Temel İşlevi:
	1. Bipolar enerji ile çalışmaya uygun olmalıdır.
2. Bipolar enerji verildiğinde vaporizasyon etkisi sağlamalıdır. 
3. Serum (%0.09 serum fizyolojik) ortamında çalışmalıdır.
4. Ucunda aktif elektrod bulunmalıdır ve elektriksel dönüş elektrod yada şaftın üzerinden gerçekleşmelidir.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	5. Elektrod 15-27Fr kılıfa göre dizayn ve imal edilmiş olmalıdır.
6. Elektrod uzunluğu 24-30cm arasında olmalıdır.
7. Elektrod tek bacaklı veya çift bacaklı olmalıdır.
8. Elektrodun farklı çeşit ve ebatlarda uçları olmalıdır.
9. Özel yapısı sayesinde doku yapışmalarını önlemelidir.

	Teknik Özellikleri:
	10. Elektrod ucunun dokuya temas bilgisini jeneratöre aktaran özelliği bulunmalıdır.
11. Dokuda hem ileri hem de geri gidiş sırasında vaporizasyon sağlamlıdır.
12.  Elektrod takılıp sökülürken en ufak bir takılma, zorlanma, kilitlememe, su sızdırması, aşırı sürtünme, gevşek kalma, takılı elektrodu salma, elektrodu bırakmama veya burada açıkça belirtilmeyen fakat fark edildiği takdirde kullanıcıyı herhangi bir şekilde zora sokacak ve aletin rahat kullanımına engel olabilecek herhangi bir uyumsuzluk sorunu hiçbir koşulda yaşanmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	13. Elektrod; tak çalıştır prensibi ile çalışmalıdır ve ilgili hastanede kullanılan rezektoskop ve jeneratör sistemi için dizayn edilmiş olup boyut ve ebad olarak tamı tamına uyumlu olmalıdır.
14. Jeneratör ve rezektoskop sistemi için uyumluluk onayı distribütör firmadan veya üretici firma tarafından belgelenmelidir.
15. Elektrod steril olmalı ve sterilizasyon ve son kullanma tarihi paketin üzerinde yazılı olmalıdır.




