SMT1751 KOAGÜLASYON KATETERİ, ARGON PLAZMA

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Endoskopik işlemlerde kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. APK probunun çapı en az 1,5 mm olmalıdır.
3. APK probunun uzunluğu en az 1,5 m olmalıdır.
4. APK probu ön akış, yan akış veya çevresel akışlı olmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]APK probu 2-3.7 mm aralığındaki çalışma kanalına uygun olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. APK klinikte bulunan koter cihazı ve APK modülü ile uyumlu olmalı veya teklif veren firmalar probların çalışması için gerekli olan uyumlu cihazı kuruma proplar bitinceye kadar bırakmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7.  Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
8. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



