|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Safra yollarında oluşan darlıklarda veya safra yollarına stent takılmadan önce kanalı genişletmek amaçlı tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Balon uzunluğu ihtiyaca göre 20-65 mm aralığında teslim edilmelidir.
2. Balon çapı 4-18 mm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır.
3. Kademeli modellerde ise balon çapları 6-7-8mm, 8-9-10mm, 10-11-12mm, 12-13,5-15mm olmalıdır.
4. Kateter en az 180 cm uzunluğa sahip olmalıdır.
5. Kateter dış çapı en fazla 8F olmalıdır.
6. Kateter en az 2,8 mm çalışma kanallı skoplarla uyumlu olmalıdır.
7. Kateter 0,025”, 0,035’’ lik veya 0,038’’ lik klavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Balon şişirilmeye dirençli olmalıdır.
2. Ürün balon ve kateterden oluşmalıdır.
3. Balon radyopak marker işaretlemesine sahip olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |