|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Elektrocerrahi bıçak; işaretleme, insizyon ve diseksiyon için kullanıma uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Bıçak 2.8mm kanal çaplı endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
2. Bıçağın üçgen plakasının uzunluğu 0.4mm olmalıdır.
3. Su jetli veya su jetsiz olmak üzere kurum ihtiyacına göre iki farklı seçeneği olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ünitede bulunan su jeti sistemine entegre olabilecek portu bulunmalıdır.
2. Bıçak ile birlikte bölümdeki cihazlara uygun endoskopik şeffaf başlık verilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril ve tek hasta kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |

**SMT1776 ELEKROCERRAHİ BIÇAK, ÜÇGEN UÇLU**