|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Bıçak işaretleme, insizyon ve diseksiyon için kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. İzole uçlu bıçak, çalışma kanalı 2.2mm-2.8mm arasında olan endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
2. İzole uçlu bıçak, çalışma uzunluğu 160 -240 cm olan endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
3. Bıçağın izole edilmiş ucunun dış çapı en az 1.0mm-1.7mm olmalıdır.
4. İzole uçlu bıçakta, bıçağın boyu en az 3.5mm olmalıdır.
5. İzole uçlu bıçağın ucu seramik maddeden yapılmış top şeklinde olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. İzole uçlu bıçak özel dizaynı sayesinde kolayca manevra yapabilmelidir.
2. İzole uçlu bıçak, distal keplerle birlikte kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |

**SMT1777 ELEKTROCERRAHİ BIÇAK, İZOLE EDİLMİŞ UÇLU**