|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Bıçak lezyonları endoskopik mukozal rezeksiyon ve endoskopik submukozal diseksiyon için kesme, yakma ve işaretleme işleminde kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Bıçak kateteri 2.8 mm endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
2. Bıçak kapalı iken en az 0.1 mm, açıldığında 1.5 mm- 3 mm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır.
3. Kateter uzunluğu 1600mm-2400 mm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Bıçak uç kısmı kubbe şeklinde olmalıdır.
2. Ünitede bulunan su jeti sistemine entegre olabilecek portu bulunmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |

**SMT1778 FORSEPS, ELEKTROCERRAHİ KESİ (DUAL KNİFE)**