|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Bıçak lezyonları endoskopik mukozal rezeksiyon ve endoskopik submukozal diseksiyon için kesme, yakma ve işaretleme işleminde kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Bıçak kateteri 2.8 mm endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır. 2. Bıçak kapalı iken en az 0.1 mm, açıldığında 1.5 mm- 3 mm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır. 3. Kateter uzunluğu 1600mm-2400 mm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Bıçak uç kısmı kubbe şeklinde olmalıdır. 2. Ünitede bulunan su jeti sistemine entegre olabilecek portu bulunmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

**SMT1778 FORSEPS, ELEKTROCERRAHİ KESİ (DUAL KNİFE)**