|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Endoskopik işlemlerde kanama kontrolü sağlamak ve poliplerin ligasyonunu yapmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün yüklü veya yüksüz olmalıdır. 2. Yüklü ve yüksüz endoloopların toplam kateter uzunluğu 160-240 cm olmalıdır. 3. Yüklü ve yüksüz endoloopların polip halkası, en az 15 mm çaplı insan vücuduna zarar vermeyen yapıda olmalıdır. 4. Yüklü ve yüksüz endoloopların kateter dış çapı 2.0mm-2.8mm lik endoskop kanalından rahatlıkla geçebilecek özellikte olmalıdır. 5. Yüklü ve yüksüz endoloopların handle uzunluğu en az 220cm olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün atravmatik olmalı, poliplere tutunma performansı yüksek ve bağlama yapılan dokuda perforasyon oluşturmamalıdır. 2. Ürün ünitede kullanılan endoskopi cihazı ve handle ile uyumlu olmalıdır. 3. Ligasyon loop şekil itibari ile poliplere tutunma performansı yüksek olmalı, polipten kaymamalıdır. 4. Ligasyon loop atravmatik olmalı, bağlama yapılan dokuda perforasyon yaratmamalıdır. 5. Ligasyon loop handle la uyumlu olmalı, tutamaç kısmından kolayca fiksasyon sağlamalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Yüksüz olanlar için her 30 adet loop teslimatı için 1 adet reusable endoloop atıcısı verilmelidir. 2. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır 3. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

**SMT1779 ENDOLOOP SETİ**