


SMT1803 ENDOSONOGRAFİK TRUCUT BİYOPSİ İĞNESİ


	SMT Temel İşlevi: 
	1. Trucut Biyopsi İğnesi lezyondan hasar görmemiş doku parçası almayı sağlar özellikte tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kateter uzunluğu 140 cm, çapı 5.2 FR distal uçta 4.5 FR olmalıdır.
3. İğne ucu keskin, 19 gauge,  biyopsi alacak bölgesi Tru-cut şeklinde, 10 mm veya 20 mm olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. İğnenin bulunduğu kateter düz tipte olmalıdır.
5. İğne ucu ekojenik olmalıdır.
6. Setin içinde 10 cc’ lik vakum kilitleme şırıngası olmalıdır.
7. Plastik handle olmalıdır, handle üzerinde iğnenin pozisyonunu gösteren işaretler ve uzatma kilidi bulunmalıdır

	Genel Hükümler:

	8.  Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
9. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.






