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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Flowswitch, anjiyografi ve diğer yüksek basınç içeren uygulamalar için açma-kapatma cihazı olarak tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Flowswitch akış kontrol aksesuarları tek yollu olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	3. En az 1000 PSİ basınca dayanmalıdır.

	Genel Hükümler:

	4. Floswitch akış kontrol aksesuarları tek kullanımlık ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.
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