SMT1879 İNTRAKRANİYAL AKIM ÇEVİRME CİHAZI, İNTRAANEVRİZMAL
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Anevrizma akım çevirme cihazı nörovasküler kullanım amaçlı olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Anevrizma akım çevirme cihazı ana materyali nitinol olmalıdır.
3. Anevrizma akım çevirme cihazı üzerindeki örgü şekli sayesinde anevrizma içi şekil alma özelliğine sahip olmalıdır.
4. Anevrizma akım çevirme cihazı, hedef lezyon bölgesine yerleştirildikten sonra, kullanıcının tercihine göre cihaz kılıfına geri alınabilir özelliğe sahip olmalıdır. 
Anevrizma Embolizasyon Bırakma Aparatı
5. Anevrizma içi akım çevirma cihazlarına bırakmaya uygun olmalıdır.
6. Bırakma aparatı tek parça halinde olmalıdır.
7. Bırakma aparatı elektrik akımı vererek intraanevrizmal akım çevirme cihazlarının bırakmaya uygun olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	8. Anevrizma akım çevirme cihazı bir taşıyıcı üzerine monte edilmiş olmalıdır.
9. Stentin floroskopi atındaki konumunu daha iyi görebilmek için marker (işaretleyici) olmalıdır.  
10. Anevrizma akım çevirme cihazı, anevrizma kesesine uygun olarak seçilebilmelidir. 
11. [bookmark: _GoBack]Anevrizma akım çevirme cihazı, uygun mikrokateter ile kullanılabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	12. Ürün steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
13. Cihazın bırakma sistemi birlikte verilmeli ve cihazla uyumlu olmalıdır.
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