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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Mikro kateterler ile nörovasküler girişimsel radyolojik işlemler için özel tasarlanmış, süper selektif kateterizasyon işlemlerinde kateter kontrolü için kullanıma uygun olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Mikro kılavuz tel gövdesi paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. Gövde, bağlantısız, yekpare olmalıdır.
3. Mikro kılavuz telin Standart, Soft, Support veya Floopy, Platin uçlu ve Distali tapered modelleri olmalıdır.
4. Mikro kılavuz tel 180-310cm aralığında uzunluğa sahip olmalıdır. Distal 35-180cm’lik kısmı çok kaygan hidrofilik ve/veya polimer malzeme ile kaplı olmalıdır.
5. Mikro kılavuz tel 0.007inç- 0.018inç arasında çapları olmalıdır.
6. Mikro kılavuz tel yumuşatılmış uzak uç (distal segment) uzunluğu 5-35cm arasında olmalıdır. X-Ray altında görülebilen uzak uç(distal) uzunluğu 3-16cm olmalıdır.
7. Mikro kılavuz tel düz ya da farklı açılarda konfigürasyonlara sahip olmalıdır. Düz uçlu kılavuz tellerin ucuna kolayca şekil verilebilmeli ve bu şekil en zor kulllanımda dahi kaybolmamalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	8. Mikro kılavuz telin ucu atravmatik olmalıdır.
9. Mikro kılavuz tel, görülebilirlik için radyo opak uca sahip olmalıdır. Bu radyo opak uç mikro kılavuz telin küçük nöro-arterde tanımlanabilmesini sağlamalıdır. 
10. Mikro kılavuz tel damar seçiciliği için 1:1 tork kontrolü sağlamalıdır.

	Genel Hükümler:

	11. Mikro kılavuz tel steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir, manipülasyonu için tork cihazı ambalaja dahil olmalıdır.





1

