|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Kılavuz tel kateter ve vb. sistemlerin sisteme kolay yerleştirilmesini sağlamak için üretilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Kılavuz tel en az 40cm en fazla 150cm arasında uzunlukta olmalıdır. 2. Kılavuz tel 0,014inç, 0,018inç veya 0.025inç çapta olmalıdır. 3. Kılavuz telin yumuşak uç uzunluğu 3cm’den kısa 10cm’den uzun olmamalıdır. Bu kısım sonradan şekillendirilebilir olmalıdır. 4. Kılavuz telin uç kısmı düz olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Kılavuz tel şaft kısmı sert, uç kısmı yumuşak (flexible) ve radyoopak olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Malzeme steril olmalıdır ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |