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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Vena Cava Filtre Sisteminin katlanması ve filtreyi çıkarmak için kılıfın içerisine çekilmesi için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kateter 10F-13F çap ölçüsüne sahip olmalıdır. Uygun çapta dilatatör içermelidir.
3. Kateter  “poliüretan” malzemeden imal ve paslanmaz çelik ağ örgü sistemine sahip olmalıdır.
4. Kateter düz yapıda olmalıdır.
5. Kateter en az 80cm’lik uzunluğa sahip olmalıdır
6. Dilatatör iç lümeni 0.035inç (0.89 mm) çapında kılavuz telin geçmesine uygun olmalıdır.
7. Kateterler tortüyöz damarlara uygun olmalı ve mükemmel tork değerlerine sahip olabilmedir. 

	Teknik Özellikleri: 

	8. Kateterlerin iç lümen ölçüleri ve kaç french oldukları kateterin başlığında yazmalıdır.
9. Uç kısmı ise yüksek derecede radyoopak olmalıdır.
10. Kateter 1/1 manipulasyona sahip olabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	11.  Kateter steril ambalajında olmalıdır.  
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