

SMT2080- KILAVUZ TEL BASINÇ ÖLÇER, KORONER HEMODİNAMİ ÇALIŞMA

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Koroner damar içinde basınç ölçümleri yapmaya uygun yapı ve uzunlukta olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Basınç sensörlü kılavuz tel ve/veya mikrokateter en az 0.014 inç kalınlığında ve kılavuz tel yapısında ise monorail balon ile kullanıma uygun uzunlukta olmalıdır.
3. Basınç sensörlü kılavuz tel ve/veya mikrokateter en az 125cm uzunlukta olmalıdır

	Teknik Özellikleri: 

	4. Basınç sensörlü kılavuz tel ve/veya mikrokateter özel bir konnektöre veya FFR linke monte edilmiş olmalı; işlem sırasında ihtiyaç duyuluyorsa kılavuz tel şeklinde olan ürünler konnektörden veya FFR linkten rahatlıkla ayrılıp, tekrar monte edilebilmelidir. 
5. Konvektörün, analizör cihazına bağlanabilmesi için kablosuz konvektörü (Transmitter) veya yeterli uzunlukta kablosu ve adaptörü olmalı, tüm bu parçalar yekpare olmalıdır. 
6. Sensörler basınç verilerini monitörize edecek yapıda olmalıdır.
7. Basınç sensörlü kılavuz tel ve/veya mikrokateterin ucu esnek yapıda olmalıdır.
8. Mükemmel tork özelliğine sahip olmalı, tork verici, kılavuz tel üzerinde kullanıma hazır olmalıdır.
9. [bookmark: _GoBack]Uzun süreli ölçümlere olanak sağlayabilecek sinyal stabilizasyonu sağlanabilmelidir.


	Genel Hükümler:

	10. Tüm bağlantı kabloları ve konnektörleriyle birlikte, kullanıma hazır özel ve steril ambalajı ile teslim edilmelidir. 
11. Firma kullanım esnasında ölçüm cihazını kurumda çalışır durumda bulundurmalıdır.
12. Basınç sensörlü kılavuz tel ve/veya mikrokateter steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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