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	SMT Temel İşlevi: 
	1.  Özgür yerleşim elektrodunun yerleştirilmesinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Sabit curve kateter iç çapı en az 5F kalınlıkta olmalıdır
3. Kesilebilir kateterin 20cm ve 50cm arası farklı uzunluk seçenekleri bulunmalıdır.
4. Kesilebilir kateterin içinde en az 100cm’lik stainless steel 0.035inç veya 0.038 inç guidewire olmalıdır veya ürünle birlikte yüklenici firma tarafından temin edilmelidir.


	Teknik Özellikleri: 

	5. Kateterin proksimalinde kanamayı önleyici entegre bir valf bulunmalıdır. Kateteri kesmek için kesici temin edilmelidir. 

	Genel Hükümler:

	6. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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