

SMT2116 OKLÜDER İLİAK, VASKÜLER PLAK
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Oklüder iliak damarların kapatılması amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Damar yapısına, kan akışına ve oklüzyon ölçüsüne göre vasküler tıkaç tek segmentli ve çapı 4 mm ile 24 mm arasında olmalıdır.
3. Vasküler tıkaç, taşıma teli ile paketlenmiş olmalıdır veya 0.035inç sert kılavuz tel ile kullanılabilmelidir.
4. İlyak arter oklüzyonu için iki ucu kapalı nitinol ve polyester veya dakrondan üretilmiş ve kendiliğinden genişleyen yapıda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Örgü veya iki ucu kapalı yapısı sayesinde bırakıldığı zaman hızlı oklüzyon sağlamalıdır.
6. Hidrofilik ve esnek yapısı sayesinde zor bölgelere ulaşabilmelidir.
7. Pozisyonlandırma sırasında kullanıcıya yol göstermesi için distal veya proksimal ucunda radyoopak işaretler olmalıdır.


	Genel Hükümler:

	8. Malzeme steril olmalıdır.
9. Uygulama sırasında firma yetkilisi, tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki aleti temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır.
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