

SMT2151-KATETER, ABLASYON, MONO DIRECTIONAL
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kateter elektrofizyolojik işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
	

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kateterin şaft çapı en fazla 7F olmalıdır.
3. Kateterin 2-2-2 veya 2-5-2 elektrod aralığı seçenekleri olmalıdır.
4. Kateterin uzunluğu en fazla 115cm olmalıdır.
5. Kateterin 4mm veya 8mm veya 10mm uçlu seçenekleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Kateter Subclavian, Jugular veya Femoral uygulamalara uygun bir yapıya sahip olmalıdır.
7. Kateter farklı curve seçeneklerine sahip olmalıdır. 
8. Kateterin distal  shaftı damarı travmatize etmemesi için özel materyalden imal edilmiş olmalıdır.
9. Kateterin handle’ı sağ ve sol el ile kullanıma uygun olması için simetrik ve ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır.
10. Kateter, curve vermek için handle kısmının önünde yer alan aplikasyon ring’ine sahip olmalıdır.
11. [bookmark: _GoBack]Kateter, aplikasyon ringine itme ve çekme manevraları uygulanarak kontrol edilebilmelidir.
12. Kateter Uni-directional yapısı sayesinde fleksiyon yeteneğine sahip olmalı, tek yönde curve vermelidir.
13. Katetere verilen curve’nin kaybolmaması için kateter özel bir teknolojiye veya mekanizmaya sahip olması gerekir.

	Genel Hükümler:

	      14. Her 5 katetere 1 bağlantı kablosu firma tarafından bedelsiz verilecektir. 
      15. Kateter steril olarak orijinal ambalajında teslim edilecektir. 
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