

SMT2193-KORONER SİNÜS KATETERİ, ELEKTROD YERLEŞİMİ İÇİN

	SMT Temel İşlevi: 
	1.  Kateter, CRT elektrodlarının koroner sinüse yerleştirilmesi için kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Koroner sinüse yerleşim için kullanılacak en az iki farklı açıya sahip ve kateter uzunluğu 30-80cm aralığında olmalıdır.
3. Kateterin gövde çapı en az 5F kalınlığında elektrod geçebilecek şekilde olmalıdır. 
4. Kateter ile birlikte veya set içinde bulunan açılı yönlendirici daha iyi tork kontrolü ve esneklik için örgülü yapıda ve en az 0.035inch olmalıdır. 
5. Koroner sinüs anjiyografisine uygun olarak sinüs yerleşimi için kateter veya inner kateter çeşitleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Elektrod koroner sinüse yerleştirildikten sonra kateter yırtılarak veya bıçakla açılarak çıkartılabilmektedir.  
7. [bookmark: _GoBack]Sistemde infüzyon ve kontrast enjeksiyonu mümkün olmalıdır.
8. Kateter, damar içi travma riskini azaltmak ve fluoroskopi altında daha iyi görüntülenme için yumuşak, atravmatik, radyoopak uçlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Koroner sinüs anjiyografisine uygun sistem (inner kateter) birlikte gerektiğinde sağlanmalıdır.
10. Ürün steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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