|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Vasküler kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Mikro kataterin distal şaftı 1.3F–2.4F aralığında, proximal şaftı 2.3F-3.0F aralığında olmalıdır.
2. Mikro kataterin kullanılabilir uzunluğu Antegrad girişim için 130(±10)cm Retrograd girişim için 155(±10)cm olmalıdır.
3. Mikro kateter 0.014inç kılavuz tel ile uyumlu çalışmalıdır.
4. Kateter Otw (içinden tel geçen) yapıda olmalıdır.
5. Distal (uzak uç) segment hidrofilik kaplı olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Kateter üzerinde radyopak işaretler olmalıdır.
2. Yüksek itme gücüne veya torquable özelliğe sahip olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Malzeme steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
 |