

[bookmark: _GoBack]SMT2270- BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ, ASKI SİSTEMİ, ÇİFT DÜĞMELİ İMPLANT 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün ayak bileği çevresi sindesmoz bağ doku yaralanmaları veya omuz akromiyoklaviküler (AC) eklem ve çevresi bağ yaralanmaları, halluks valgus, bunion deformitesi, Elde 1. Karpometakarpal (CMC) eklem dejenerasyonunda kullanılmak üzere özel üretilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Düğmeler Titanyum’dan imal edilmiş olmalıdır.
3. İmplant, en az 2 adet titanyum düğmeden oluşmaktadır. 
4. Ürün asansör sistemli olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Düğmeler polietilen fibriller ile güçlendirilmiş süturle birbirine bağlanmalıdır. 
6. Oval düğmeyi açılan kemik tünelinden karşı tarafa taşımak için en az 1 adet çekme ipi bulunmalıdır.
7. Düğmeler üzerinde en az iki delik olmalıdır.
8. Cihazın yerleşiminde kullanılan kılavuzları olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Ürün, tek kullanımlık olmalıdır.
10. Ürün orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır.
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