SMT2382-ŞANT (SHUNT), VENTRİKÜLOPERİTONEAL, TEK ANTİSİFON/GRAVİTASYON REVİZYON
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, ventiküler bölgedeki BOS’un peritona aktarılması işleminde kullanılma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Antisifon/gravitasyon cihazı CT veya MRI görüntülerine engel olmamalı, görüntülerde bozulma meydana getirmemeli ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Antisifon/gravitasyon cihazı hastada bulunan mevcut şant sistemine tam uyumlu olmalıdır.
4. Antisifon/gravitasyon cihazı, peritoneal kateter hidrostatik basıncının sifonlayıcı etksine bağlı gelişebilecek, aşırı beyin omurilik sıvısı drenajını en aza indirmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Antisifon/gravitasyon cihazı hastanın normal fizyolojik intrakranial basıncını muhafaza ederken beyin omurilik sıvısı akışına müsaade etmelidir. Hastanın duruş pozisyonuna göre şantın akış hızını korumalıdır.  
6. Cihazın üstünde hastaya yerleştirmesi sırasında hata yapılmaması için çıplak gözle görülebilen bir ok işareti olmalı veya cihaz tasarımı hatalı yerleştirmeyi önleyecek giriş/çıkış tasarımına sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün steril ve çift paketli olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
9. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
10. Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır.
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