|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Vitreoretinal makas, diseksiyon ve retina (PVR) membranları kesme özelliği olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Makas düz veya kıvrık veya vertikal veya horizontal uç özelliğinde olmalıdır. 2. Makas malzeme tanımında belirtilen şekilde 20G veya 23 veya 25G veya 27G olmalıdır ve trokar sistemle uyumlu olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün tek parça ve ne tür makas olduğunu belirten renk kodlu veya GAUGE kalınlığı olmalıdır. 2. Elcik kısmı dayanıklı ışık altında parlamayan elden kaymayı engelleyici yüksek kalite malzemeden olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril tekli pakette olmalıdır. |