SMT2752-KEMİĞE MONTE İŞİTME CİHAZI VE AKSESUARI (İÇ PARÇA İLE DIŞ PARÇA ARASINDAKİ AKTARICI SİSTEM VE BİLEŞENLERİ)
	SMT Temel İşlevi: 
	1. İşitme kaybı olan kişiler için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Farklı endikasyon ihtiyaçlarına göre aktarıcı sistem olarak abutment veya mıknatıslı sistem seçeneği bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	3. Abutment Sisteminde aşağıdaki özellikler bulunmalıdır;
a. [bookmark: _GoBack]Abutment 6 mm-14 mm aralığında farklı boyutlarda olmalıdır.
b. Abutment enfeksiyonu asgariye indirecek özellikte gradelendirilmiş saf titanyumdan olmalıdır.
c. Abutmentli sistem en az 1,5 Tesla MRI’ ya uyumlu olmalıdır. Bu özellik hastaya verilecek şekilde belgelendirilmelidir.
4. Mıknatıslı Sistemde aşağıdaki özellikler bulunmalıdır; 
a. Pasif tutucu iç mıknatısın iki ucunda iki ayrı ters kutup olmalıdır.
b. Mıknatıslı sistem ile 1.5Tesla MRI çekilebilmelidir. Bu özellik hastaya verilecek şekilde belgelendirilmelidir. İşlemci, MRI gerektiğinde çıkarılabilir olmalı, MR çekildikten sonra tekrar yerine takılabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	5. Ameliyat sırasında ve sonrasında ihtiyaç halinde gerekli destek, tedarikçi kendi bünyesindeki teknik personel tarafından destek sağlamalıdır.
6. İmplant ameliyatı sırasında kullanılan özel cerrahi kit tedarikçi tarafından verilmelidir.
7. Ürün iç parça için en az 5 (beş) yıl, dış parça için en az 2(iki) yıl garanti verilmelidir.
8. Ürün üretimden veya tedarikten kalkmış olsa bile kullanıcıya 10 yıl süre ile yedek parça ve teknik destek sağlanmalıdır.
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