

 SMT3808- SERVİKAL, POSTERİOR ROD

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, servikal segmentlerin stabilizasyonunu sağlamak, implantasyonun yapısal güçlülüğünü artırmak amacıyla kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, 
a. Düz,
b. Açılı Oksipitoservikal,
c. Rectangle Oksipitoservikal,
d. Hibrid rod olmak üzere belirtilenlerden herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün, servikal bölgede posterior cerrahi yaklaşımla uygulanmalıdır.
6. Ürün, düz yüzeyli olmalıdır.
7. Ürün, rod, kesilebilir özellikte olmalıdır.
8. Ürün, kolay şekil verilebilir özellikte olmalıdır.
9. Ürünün en az bir ucu rotasyonel ve manipülasyon sağlayacak şekilde olmalıdır.
10. Hibrid Rod’un yarısı servikal rod çapında diğer yarısı torakolomber rod çapında olmalıdır.
11. Hibrid Rodun, servikal rod bölümünden torakolomber rod bölümüne geçişi tedrici bir şekilde en az 1 cm de olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Ürün ile kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir.
13. [bookmark: _GoBack]Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir.
14. Sistemde kullanılacak tüm ürünler birbirleriyle uyumlu ve aynı marka olmalıdır.
15. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma vb.)  ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır.
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