SMT3810- SERVİKAL, FÜZYON İMPLANTI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, servikal omurgada füzyon amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, servikal interbody kafes, rigid, standart, özellikte olmalıdır.
3. Ürün, PEEK materyalden üretilmiş olmalıdır. 
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Ürün, kendinden sentetik greftli olmalıdır. 
6. Ürün, anterior yaklaşım için tasarlanmış olmalıdır.
7. Ürün dış kısmı direk grafi ve MR'da artifakt yaratacak düzeyde radyoopak olmamalıdır.
8. Ürün dış kısmı implantasyon sonrası radyolojik olarak implantın arka sınırını gösterebilecek özellikte radyolojik marker olmalıdır.
9. Ürünün cerrahın istediği miktarda dikey ve yatay pozisyonlandırma için işaretleyicisi olmalıdır.
10. Ürün servikal diskin normal anatomik yapısına uygun lordotik açıda olmalıdır.
11. Ürün, yüzeyleri disk yüzeylerine uyumlu ve en iyi kontağı sağlayacak yapıda ve implantasyon sırasında güvenliği sağlayacak anatomik yapıda olmalıdır.
12. Ürünün alt ve üst yüzeylerinde geri çıkmayı önleyecek şekil ve açıda dişler bulunmalıdır.
13. Ürün grefti canlı kemik dokusu ile direk yapısal ve işlevsel olarak uyum sağlayıp osseointegrasyon'a olanak sağlamalıdır.
14. [bookmark: _GoBack]Ürünün uygulaması esnasında başka hiçbir metaryale gerek olmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	15. Ürün tek kullanımlık, steril olmalıdır.
16. Ürün çift pakette veya özel sterilizasyon kapların içinde olmalıdır.
17. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir. 



1

