SMT3865- TORAKOLOMBER POSTERİOR, ROD

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün torakalomber sistemde spinal segmentlerin stabilizasyonunu sağlamak, implantasyonun yapısal güçlülüğünü artırmak amacıyla kullanılmalıdır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
· Titanyum,
· CoCr,
· Titanyum/Nitinol (nikel-titanyum alaşımı), alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3.  Ürün;
· Rigid 0-35 cm, Titanyum,
· Rigid 36-70 cm, Titanyum,
· Rigid 0-35 cm, Pediatrik, Titanyum,
· Rigid 36-70 cm, Pediatrik, Titanyum,
· Plak-Rod, Pediatrik/Yetişkin, Titanyum,
· Distraksiyon-Kompresyon, Titanyum,
· Skolyoz, Tekli, Titanyum,
· Skolyoz, Tekli, CoCr,
· Skolyoz, Çiftli, Titanyum,
· Rectangle, Pediatrik/Yetişkin, Titanyum,
· Yarısert, Pediatrik/Yetişkin/Önceden Şekillenmiş, Titanyum/Nitinol, 
· Yivli, Titanyum, olarak belirtilen seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün, posterior cerrahi yaklaşımla implante edilir özellikte olmalıdır.
6. Ürün düz yüzeyli olmalıdır. 
7. Ürün, düz ve anatomik yapıya uygun olarak eğim verilebilir özelliğe sahip olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	8. Ürün, kesilebilir özelliğe sahip olmalıdır.
9. Tüm vida ve rod kilitleme sistemleri üstten olmalıdır.
10. Ürünün en az bir ucu rotasyonel ve manipülasyon sağlayacak şekilde olmalıdır.
11. Vida rod kilitlenmesi yalnızca bir set screw ile kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
12. CoCr Rod, biocompatible, düşük profil ve kırılmaya dayanıklı olmalıdır.
13. CoCr Rod, titanyum vidalarla uyumlu kullanılabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	14. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir.
15. [bookmark: _GoBack]Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
16. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
17. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.
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