SMT3871-TORAKOLOMBER POSTERİOR, TRANSVERS KONNEKTÖR, 
ROD-ROD
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün torakalomber sistemde spinal segmentlerin stabilizasyonunu sağlamak, implantasyonun yapısal güçlülüğünü artırmak amacıyla kullanılmalıdır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün;
a. Düz, Yetişkin, 
b. Düz, Pediatrik,  
c. Açılandırılabilir, Yetişkin, 
d. Açılandırılabilir, Pediatrik, olmak üzere rodlar üzerinden bağlanabilir özellikteki seçeneklerden herhangi birisi olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün posterior cerrahi yaklaşımla implante edilir özellikte olmalıdır.
6. Ürün sistemin stabil hale getirilmesini sağlayacak özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.
7. Transfer bağlantılar düşük profilli olmalıdır.
8. Tüm transvers bağlantıların kilitleme mekanizması üstten olmalıdır. 
9. Kolay uygulama ve kilitleme sistemine sahip olmalıdır.
10. Tek bir vida veya somun sayesinde hareket mekanizması kilitlenmelidir.
11. Ürünün uçlarında kaymayı önleyici çentikler olmalıdır. 
12. Ürün, distraksiyon ve kompresyona uygun özellikte olmalıdır.
13. Rod-Rod Konnektörler rod’a mükemmel uyumu ile güçlü kavramayı sağlamalıdır.
14. Açılandırılabilir konnektör açılandırılabilecek şekilde hareketli olmalıdır. Uygun açı verildikten sonra sabitlenebilmelidir

	Genel Hükümler:
	15. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir.
16. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
17. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
18. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.
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