

SMT4024 -PULMONER VEN HARİTALAMA KATETERİ, DAİRESEL
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Katater pulmoner venlerin elektriksel iletimini haritalamak için dairesel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kataterin distal loop gövde çapı en fazla 3.5F olmalıdır.
3. Kataterin toplam uzunluğu en az 160cm olmalıdır. Kullanılabilir uzunluğu ise en az 115cm olmalıdır. 
4. Loop çapı 15mm-25mm arasında olmalıdır.
5. Katater eşit aralıklı en az 8 elektroda sahip olmalıdır.
6. [bookmark: _GoBack]Elektrotların uzunluğu en az 1mm olmalıdır. Elektrot aralıkları 4mm-6mm arası olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Curve verilirken kateterin curve alan uç kısmının hareketleri akıcı olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
9. Kullanılacak sistem birbiri ile uyumlu olmalıdır.
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