SMT 4120 BAKIM YAĞI AERATÖR, MİKROMOTOR

	SMT Temel İşlevi:
	1. [bookmark: _GoBack]Kurumun elindeki aeratör, mikromotor, anguldurva ve piyasemen gibi el aletlerinin yağlama ve bakımı için uygun olmalıdır ve ürün broşüründe belirtilmelidir.
2. Yağlar değişik marka ve model aeratör ve benzeri el aletlerini yağlamaya uygun özellikte olmalıdır. Gerektiğinde her tür aleti yağlamak için adaptörler de yağ ile birlikte verilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	3. Manuel yağlamak veya sprey tipi yağ kullanan cihazlar için sprey kutusunun ihtivası 200-400 ml, 401-600 ml, 601 ml ve üstü seçenekleri olabilir.
4. Tank tipi dolum yapılarak yağlama yapılan cihazlarda ise 500-800 ml, 801-1100 ml, 1101 ml ve üstü seçenekler olabilir. 
5. Dolum tipi cihazlar için ise aeratör yağları ile birlikte temizlik ve dezenfeksiyon için en az 1000 ml lik şişeler ile temizlik solüsyonu verilecektir. Solüsyon yanma sıcaklığı en az 360 derece olmalıdır. Likid yoğunluğu en az 0,87 g/cm3 olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Günde iki kere kullanıldığı takdirde aeratör başlığı, havalı mikromotor, anguldurva ve piyasemen iç temizliğini ve bakımını yapabilmelidir.
7. Sprey şeklinde olan yağlar temizleme yağlama ve dezenfeksiyon yapabilecek şekilde olup tüp üzerinde bu özellikler yazılı olacaktır.
8. Kıvamı akıcı olmalıdır.
9. Tortu bırakmamalıdır.
10. CFC (kloroflorokarbon) ihtiva etmemelidir.
11. Hiçbir şekilde yağlarken buzlanmaya sebep olmayacak olup buzlanma yapan ürünler ücretsiz olarak değiştirilecektir.

	Genel Hükümler:

	12. Anguldurvalar, piyasemenler, havalı mikromotorlar ve aeratörler için kullanılabilen başlıkları her tüp için birer tane olacak şekilde teslim edilecektir.
13. Numunesi ile birlikte başlıkları mutlaka getirilmelidir.
14. Yağ ile yağlama ucu birlikte verilmelidir.
15. Ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
16. Birim değerlendirilmesi bakım yağının ml’si bazında yapılacaktır.
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