SMT4287 KORONER ARTER ŞANT (SHUNT)
	SMT Temel İşlevi: 
	1. [bookmark: _GoBack]Koroner arter by-pas greft(CABG) operasyonu esnasında kan flowunun anostomoz bölgesinde de devamını sağlamak amacı ile tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2.   Koroner arter şant (shunt) uzunluğu 14mm, çapları ise 1mm ile 3mm arasında olmalıdır.
3. Koroner arter şant (shunt) flexible ve radyoopak olmalıdır.
4. Koroner arter şant (shunt) silikon yapıda olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	5.   Koroner arter şant (shunt) kan geçişini gözlemleyebilmek için mutlaka şeffaf olmalıdır.
6. Koroner arter şant (shunt) beveled uç tipi ile kolay girişim yapılabilmeli ve hareket ettirilebilmelidir.
7. Koroner arter şant (shunt) ortasındaki ipli işaretleyici ile operasyon esnasında yerinin tespitini ve operasyon bitiminde rahatlıkla çıkartılabilmesini sağlamalıdır.

	Genel Hükümler:

	8.   Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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