SMT4288 STERNAL KABLO İMPLANTI, PASLANMAZ ÇELİK KABLO, KESKİN KENARLI İĞNE
	SMT Temel İşlevi: 
	1. [bookmark: _GoBack]Multifleman çekirdek damar üzerine, multifleman 8 adet yan damarın sarılmasından oluşan yapıda olmalıdır

	SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. En az 1,1mm kalınlıkta ve 100cm uzunlukta olmalıdır.
3. Yerleştirme için bir ucunda iğne bulunmalı, iğnenin “Tapered Cutting”, “Blunt“, “Reverse Cutting” ve “Cutting Edge” modelleri olmalıdır. 
4. Sabitleme klipsleri, dokuya zarar vermeyecek şekilde yumuşak hatlara sahip olmalı, sıkıştırıldıktan sonra yüksekliği 3 mm’yi geçmemelidir.
5. Her pakette 4(dört) adet implant ve implant sayısı kadar sabitleme klipsi bulunmalıdır.
6. Sistemin cerrahi uygulama seti, gerektiğinde titanyum kablo implantlarıyla da kullanıma uygun olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Cerrahi uygulama setinin içerisine, sternuma uygulanan basıncı gösteren bir gösterge olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8.  Çift steril ambalaj içerisinde olmalıdır
9. 1 adet cerrahi uygulama seti kullanım süresince kliniğe bırakılmalıdır.
10. Hasta güvenliği sebebi ile cerrahi uygulama seti ile kablo aynı firma tarafından üretilmiş, aynı marka olmalı ve bu durum üretici ve distribütör tarafından belgelendirilmelidir. 
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