|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Kateter bronkoalveoler lavaj ve mukoza yıkaması yapmak için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Dış kateter PE (polietilen), iç kateter PTFE (politetrafloretilen) yapıda olmalıdır.
2. Kateterin dış çapı en az 6F, uzunluğu en fazla 95cm olmalıdır.
3. Katater minimum 2.0 mm kanal çaplı bronkoskoplar ile kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Kateter, soğuk izotonik ile kanama durdurmaya yönelik enjektöre bağlanabilir olmalıdır.
2. Ürün iç içe geçirilmiş iki kateterden oluşmalı, içteki kateterin kontamine olmaması için dış kateterin ucu kapalı olmalıdır.
3. Dış kateterin uç kısmında kontaminasyonu önlemek için suda eriyebilen polietilen glikoz tıpa olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |

**SMT1031 BRONKO ALVEOLER LAVAJ KATETER**