|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Gastroenterolojik işlemlerde dar alanda biyopsi almayı kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. 1,8 mm- 3,8 mm lik endoskopi kanallarından geçebilecek özellikte muhtelif ölçülerde olmalıdır. 2. Forsepsin ucu kaplı veya kapsız olmalıdır. 3. Forsepsin oval, iğneli, iğnesiz, Jumbo, timsah uçlu, makas uçlu veya açılı çeşitleri olabilir 4. Makas uçlu forsepslerde forseps uzunluğu 90-240 cm arasında olmalıdır. 5. İğneli ve iğnesiz forsepslerde forseps uzunluğu 120-260 cm arasında, forseps ağız genişliği 1-9 mm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır 6. Jumbo forsepslerde forseps uzunluğu 90-240 cm arasında, ağız genişliği 4-9 mm arasında muhtelif ölçülerde ve ağız derinliği en az 2,8 mm olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Makas uçlu forsepslerde forseps ağzı kesmeye uyumlu makas şeklinde üretilmiş olmalıdır. 2. Kırılmaya ve deforme olmaya dirençli olmalıdır. 3. Biyopsi alırken dokuyu iyi tutmalı ve biyopsiyi kolay keserek yeterli dokuyu almalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |