|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Mevcut fakoemülsifikasyon cihazlarımıza uyumlu olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Sistem 2 adet elcik içermeli, elciklerin ucunda göz içine giren irrigasyon ve aspirasyon uçları olmalıdır. 2. 21G irrigasyon - 21G aspirasyon veya 21G irrigasyon - 23G aspirasyon ölçülerinde uçlara sahip olmalıdır. 3. Uçlar 20 G MVR ile oluşturulan korneal kesiden rahat girebilmelidir. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Aspirasyon ucunun fırçalama (polishing) özelliği bulunmalıdır. 2. Kanüller fullhandle olmalıdır. 3. Uçlar sivri ve keskin olmamalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Kullanıma hazır tekli ve steril paketlerde olmalıdır. |