|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Konformer, enükleasyon ya da evisserasyon sonrası konjunktival kuldesakları (tuzaklar) korumak için tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Boyutları 20mm ile 26mm çap aralığında olmalıdır. 2. Santralinde kornea boyutunda delikli, tek delikli veya deliksiz olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Anoftalmik soket anatomisine uygun sığ iç eğimi olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Gaz ile sterilizasyon yapılabilmelidir. |