|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik cerrahi işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün malzeme tanımında belirtildiği gibi Y uçlu (Maltzman **/** Bechert), Z uçlu (Kuglen), Damla uçlu (Lester), Topuz uçlu (Sinskey) veya Düz uçlu (Mikro) olmalıdır. 2. Kıvrık kısım 1.2mm ile 20mm'den itibaren 45º açılı olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Uç kısmı lensi ve dokuları zedelemeyecek biçimde düzgün olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tek tek steril paket içerisinde olmalı ve ürün üzerindeki bilgiler orijinal olmalıdır. |