**SMT1697-ÜRETERAL BASKET KATETER**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Basket katater üriner kanaldan taş ve yabancı cisim çıkarmaya uygun olmalıdır. |
| **SM malzeme tanımlama bilgileri:** | 1. Kateter çapı 1.3-5.0Fr aralığında, boyu 90-125cm aralığında olmalıdır. 2. Basket kateterin distalinde en az 3 nitinol tel veya 3 paslanmaz çelik tel bulunmalıdır ve distal tel sayıları 4/6/8/12/16/20 gibi seçeneklere sahip olmalıdır. 3. Basket katater nitinol veya paslanmaz çelik tellerden oluşmalıdır ve fleksible yapıda king yapmayan, güçlü, dirençli yapıda olmalıdır. 4. Kullanıcının talebine göre distal tel sayıları tanımlarda belirtilecektir. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Tek elle kullanıma imkan veriyor olmalıdır. 2. Kateter üretere kesinlikle zarar vermeyecek şekilde ve yapıda, ucu zero tip şeklinde olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün orijinal ambalajında tekli paket halinde ve steril olmalıdır. |