|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Buldog klempler kan akışını kesmek için tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. **Kısa boylu olanlar 13mm veya daha küçük;**  * Basıncı düşük olanlar 15gr ve altı * Basıncı yüksek olanlar 20gr ve üstü olmalıdır.  1. **Orta boylu olanlar 13-17mm arasında olmalı;**  * Basıncı düşük olanlar 30gr ve altı, * Basıncı yüksek olanlar 75gr ve üstü  1. **Uzun boylu olanlar 17mm ve daha büyük;**  * Basıncı düşük olanlar 60gr ve altı * Basıncı yüksek olanlar 165gr ve üstü olmalıdır.  1. Elle kolayca uygulanmalı, bırakınca hemostaz sağlayabilmelidir. Düz veya 45° açılı olmalıdır. 2. Arterial ve venöz hemostaz amacıyla plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır. 3. Bulldog klemp şeffaf olmamalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Bulldog klemp manipülasyonu kolay olmalıdır. 2. Bulldog klemp radyoopak olmalıdır. 3. Bulldog klemp’in hemostaz sağlayan kısmı atravmatik tırtıklı olmalı, kaymamalıdır. Kolay yerleştirilebilmeli ve alınma sırasında ağzı yeterli açıklık sağlamalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. . Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |